{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":10,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,5],[12,0,12,5],[15,0,15,5]]}
["一标段高低压动力电缆招标明细表"]
["序号","名称","技术参数","单位","数量","备注"]
[1,"铠装电缆","ZC-YJV22-8.7/10KV-3×240","米",3800]
[2,"铠装电缆","ZC-YJV22-8.7/10KV-3×185","米",150]
[3,"铠装电缆","ZC-YJV22-8.7/10KV-3×150","米",1800]
[4,"铠装电缆","ZC-YJV22-8.7/10KV-3×70","米",3100]
[5,"铠装电缆","ZC-YJV22-8.7/10KV-3×50","米",2340]
[6,"铠装电缆","ZC-YJV22-0.6/1kV 3×185+1×120","米",500]
[7,"铠装电缆","ZC-YJV22-0.6/1kV 3×120+1×70","米",1030]
[8,"铠装电缆","ZC-YJV22-0.6/1kV 3×25+1×16","米",1000]
[9,"铠装电缆","NH-YJV22-0.6/1kV 5×16","米",500]
[10,"铠装电缆","NH-YJV22-0.6/1kV 5×10","米",680]
["二标段矿用钢丝芯输送带无损监测装置明细表"]
["序号","名称","技术参数","单位","数量","备注"]
[1,"矿用钢丝芯输送带无损监测装置","带宽1.6米","套",2]
["三标段电气设备安装调试工程招标"]
[null,"名称","技术参数","单位","数量"]
[1,"主通风机房10KV变电所电气设备安装调试工程","高低压柜、变压器（甲供）安装调试，控制电缆及动力电缆的采购及安装。","项",1]
[2,"压风制氮机房10KV变电所电气设备安装调试工程","高低压柜、变压器（甲供）安装调试，控制电缆及动力电缆的采购及安装。","项",1]
[3,"锅炉房10KV变电所电气设备安装调试工程","高低压柜、变压器（甲供）安装调试，控制电缆及动力电缆的采购及安装。","项",1]
[4,"机修车间电气设备安装调试工程","高低压柜、变压器（甲供）安装调试，控制电缆及动力电缆的采购及安装。","项",1]
[5,"矿井水处理电气设备安装调试工程","低压柜和电缆的采购及安装调试。","项",1]
[6,"生活污水处理站设备安装调试工程","低压柜和电缆的采购及安装调试。","项",1,{"$nulls":4},"  "]
[7,"箱变及材料库电气设备安装调试工程","箱变的安装调试，材料库低压柜和电缆的采购与安装调试。","项",1]
[8,"副井空气加热室、办公联建电气设备安装调试工程","低压柜和电缆的采购及安装调试。","项",1]
[9,"动照网电缆安装调试工程","低压柜和电缆的采购及安装调试。","项",1]
[10,"黄泥灌浆站安装调试工程","低压柜和电缆的采购及安装调试。","项",1]