{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":69,"n_cols":10,"rows_kept":69,"merged":[[0,0,0,5],[6,0,6,5],[9,0,9,5]]}
["一标段防爆无轨胶轮车及防爆装载机招标明细表"]
["序号","名称","技术参数","单位","数量","备注"]
[1,"防爆无轨材料车","见招标文件","台",2]
[2,"防爆运输人车","见招标文件","台",2]
[3,"防爆皮卡指挥车","见招标文件","台",4]
[4,"防爆装载机","见招标文件","台",2]
["二标段矿用无轨胶轮车失速防护装置招标明细表"]
["序号","名称","技术参数","单位","数量","备注"]
[1,"矿用无轨胶轮车失速防护装置","副井长度3300米，10组阻拦器","套",1]
["三标段矿山辅助救护队装备招标明细表"]
[null,"名称","技术参数","单位","数量"]
[1,"氧气呼吸器","HYZ4C","台",9]
[2,"氧气呼吸器","HYZ2","台",2]
[3,"压缩氧自救器","ZYX45","台",20]
[4,"自动苏生器","MZS-30","台",2]
[5,"矿灯","双光源、便携不带线","盏",9]
[6,"胶靴",null,"双",9,{"$nulls":4},"  "]
[7,"毛巾",null,"条",9]
[8,"安全帽",null,"顶",9]
[9,"手套","布、线各一副","副",9]
[10,"灯带",null,"条",9]
[11,"背包","装战斗服　","个",9]
[12,"联络绳","长2米","根",9]
[13,"战斗服","带反光标志","套/人",9]
[14,"温度计","钢管，0-100℃","支",2]
[15,"灾区电话","KTT9","套",1]
[16,"引路线","发光、1000 米/套","套",1]
[17,"干粉灭火器","8kg","只",20]
[18,"风障","6m*6m","块",2]
[19,"帆布水桶","救护标准尺寸　","个",2]
[20,"呼吸器校验仪","HAJ-II","台",2]
[21,"光学瓦斯检定器",0.1,"台",1]
[22,"光学瓦斯检定器",1,"台",1]
[23,"一氧化碳检定器","检定管不少于30支  DQJ-50","台",2]
[24,"氧气检定器","便携式数字显示，带报警功能 CYH25","台",1]
[25,"多功能气体检测仪","CD4","台",2]
[26,"矿用电子风表","CFJD5/CFJD25","套",1]
[27,"机械秒表",null,"块",1]
[28,"机械手表",null,"块",2]
[29,"氧气瓶","40L","个",5]
[30,"4h氧气瓶","2.7L","个",20]
[31,"2h氧气瓶","1.5L","个",5]
[32,"担架","普通","副",1]
[33,null,"负压 FMA-B","副",1]
[34,"采气样工具","包括球胆4个","套",2]
[35,"保温毯","棉质、规格2*1.5m　","条",2]
[36,"防爆工具","锤、钎、锹、镐等","套",1]
[37,"刀锯","防爆","把",2]
[38,"铜钉斧","防爆","把",2]
[39,"两用锹","防爆","把",2]
[40,"矿工斧","防爆","把",2]
[41,"起钉器","防爆","把",2]
[42,"电工工具","防爆","套",1]
[43,"瓦工工具","大铲 2 个；刨锛 2 个、瓦刀 1 个,线坠 1 个、托泥板 1 个、抹子 1 个","套",1]
[44,"皮尺","10 m","个",1]
[45,"卷尺","2 m","个",1]
[46,"钉子包","内装钉子各1kg","个",2]
[47,"绝缘手套",null,"副",2]
[48,"救生索","长30m，抗拉强度3000㎏","条",1]
[49,"探险棍","防爆、可伸缩","个",1]
[50,"急救箱","配备日常急救药品","个",1]
[51,"氢氧化钙",null,"t",0.5]
[52,"防雾剂",null,"个",5]
[53,"粉笔",null,"盒",2]
[54,"记录本",null,"本",2]
[55,"圆珠笔",null,"支",2]
[56,"备件袋","呼吸器易损件","个",1]
[57,"氧气呼吸器工具",null,"套",1]
[58,"氧气充填泵","AE102A　","台",1]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":4,"n_cols":2,"rows_kept":4}
[null,"全棚"]
[null,"尺寸（mm）"]
["整车尺寸","5200*2030*2250"]
["货箱尺寸"]